ALS타겟 사용설명서.

■일반적인 사용법

1. 타겟과 램프를 연결한다.(타겟의 램프 연결부는 검은단자)

2. 타겟에 전원을 연결하고 사격하면 됩니다.

■라이브 프로그램 실행시.(탄착,점수,사격시간등 확인)

1. 타겟과 램프를 연결한다.(타겟의 램프 연결부는 검은단자)

2. 타겟과 PC를 연결한다(타겟의 PC연결부는 은색단자 연결시 불이들어옵니다)

3. 타겟에 전원을 연결한다.

4. www.als-shooting.com 사이트에 접속한다.

5. 홈페이지 하단에 Contact & Support 탭에서 Support<<<클릭

6.회원가입 화면이 나옵니다 Sign Up 클릭

7. 순서대로

-아이디(혹은이름)

-이메일주소

-자신의 직책(코치님은 Trainer 선택하시면됩니다.)

-국가선택 (Korea, Democratic Republic of (North Korea)

-비밀번호

(대문자와 소문자가 모두 포함되어야하며, 7자리 이상의 숫자와 함께구성되어야합니다.)

-비밀번호확인

아래 체크박스(I agree to the terms..) 체크해주시고 SIGN UP누르시면 회원가입 완료됩니다.

8.가입후 My devices 클릭

9.Register product 란에 제품 시리얼 번호등록

예를들어 07E1021201000658 이리얼 번호가 이렇게 적혀있으면

2칸에 . 마침표를 하나씩 찍어야 합니다 총23글자 ex.07.E1.02.12.01.00.06.58

10.제품등록후 다시 my device가셔서 제품사진밑에 details 클릭하세요.

11.소프트웨어 SmartPLT LIVE Edition One v3.2.0.7543 다운받고 설치하시면됩니다.